|  |
| --- |
|  |
| Werk Musterbau KGMusterstr. 246D-89077 MusterstadtDeutschland |
| 2019 |
| Tür Modell: Schwaben 77 FP191101/M-8059-001 |
| LE/DoP-Nr. 008/CPR/2015-08-14 |
| EN 16034 :2014EN 14351-1 :2006 A2 2016 |
| Außentüre mit Anforderungen an denFeuerschutz und/oder Rauchschutz |
| EN 16034 :2014 |
| Feuerwiderstand | EI2-30 |
| Rauchschutz | S200 |
| Fähigkeit zur Freigabe | Freigegeben |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | Freigabe aufrechterhalten |
| Selbstschließung | C |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung-gegenüber Qualitätsverlust(Dauerfunktionsprüfung)-gegenüber Alterung (Korrosion) | 5erzielt |
| EN 14351-1, 2006 A2 2016 |
| Widerstandsfähigkeit bei Windlast | C3 |
| Schlagregendichtheit | 6A |
| Luftdurchlässigkeit | 2 |
| lichte Durchgangshöhe (mm) | 2100 mm |
| Fähigkeit zur Freigabe | Erfüllt |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | - |
| Stoßfestigkeit | - |
| Schallschutz Rw / Rw,R [dB] | 32db (-1,-3) |
| Ud-Wert [W/m²K] | 2,4 Wm²K |
|  |  |
|  |  |
|  |  |